Haak: kan zich ergens aan vast klemmen.

Korte spanband: Deze is verbonden met de haak en de spanner, het dient als tussen stuk.

Lange spanband: Deze word in de spanner gedaan, door de spanner op en neer te bewegen wordt deze aangetrokken.

Bout: de bout zorgt ervoor dat de 2 delen van de spanners, op de zelfde hoogte van elkaar af zitten.

Moer: de moeren zorgen ervoor dat de bout stevig vast zit met de 2 gedeelten van de spanners.

Klem: zorgt ervoor dat je de spanners vast kunt zetten, zodat het niet los schiet als er kracht op staat.

Veer: De veer zorgt ervoor dat de spanner flexibel op en neer kan bewegen.

Halfrond klemplaatje: Het zijn 2 gedeeltes bij elkaar in het midden is het open, hier word de spanband ingedaan.

Gebogen staafje: de 2 gebogen staafjes zorgen ervoor dat het tandwiel en halfrond klemplaatje aan elkaar zijn verbonden, en zo bij elke beweging van de spanner een tandje strakker word.

Tandwiel: Dient er voor om zo bij elke beweging een tandje strakker te worden.

Handvat: Is van rubber, is niet scherp zo kun je de spanner makkelijk vast vakken.