Pakket van Eisen | BBQ

1. **Ontstaan**
2. De BBQ moet minimaal 80% uit staal bestaan.
3. De BBQ moet passen bij de doelgroep.
4. De BBQ moet in een paar stappen in elkaar te zetten zijn.
5. De BBQ moet een inschuifbare kolenbak hebben.
6. De BBQ moet goed fabriceer baar zijn d.m.v. een lasermachine en kantbank.
7. **Verspreiden (Vervoer)**
8. De verpakking van de BBQ moet stapelbaar zijn, zodat er meerdere verpakkingen op elkaar gestapeld kunnen worden.
9. De verpakking van de BBQ moet een standaard maat hebben, die aansluit bij een europallet, zodat de ruimte op een europallet maximaal benut wordt.
10. De standaard afmetingen van een europallet is altijd 800x1200 mm.
11. De verpakking van de BBQ moet stapelbaar zijn, zodat er meerdere verpakkingen op elkaar gestapeld kunnen worden.
12. **Consumeren (gebruik)**
13. De BBQ moet geschikt zijn voor BBQ-en op kolen.
14. De BBQ moet na gebruik ingeklapt kunnen worden, dit d.m.v. scharnieren.
15. De BBQ moet verplaatsbaar zijn d.m.v. 2 wielen aan de onderkant.
16. De BBQ mag geen scherpe randen hebben.
17. De handvaten van de BBQ mogen niet zo heet worden dat men zich eraan verbrand.
18. De BBQ moet een mogelijk hebben om een tang aan te hangen.
19. De BBQ moet over ruimte beschikken, waar het vlees kan liggen, dat klaar is.
20. De BBQ mag niet meer dan 15 kilogram wegen, zodat de BBQ handmatig door een volwassene verplaatsbaar is.
21. **Afdanken**
22. De BBQ moet minimaal 40 jaar meegaan, omdat het behandeld is.
23. De BBQ moet minimaal 80% recyclebaar zijn.