Pakket van Eisen | Pakket bus

1. **Ontstaan**
2. De pakket bus dient een metalen of kunststoffen behuizing te hebben.
3. De pakket bus dient in zo min mogelijk stappen geproduceerd te kunnen worden, om zo de kosten te bedrukken.
4. De pakket bus moet tenminste de volgende afmetingen: 35cm lengte, 25 cm breedte en 10 cm hoogte hebben.
5. De gleuf in de pakket bus, waardoor de post naar binnen komt moet minimaal 25cm lengte en 3,2 cm breedte hebben.
6. De pakket bus mag in geen geval meer dan 10 meter van de openbare weg verwijderd zijn.
7. De brieven/pakketjes dienen op een niveau van 1 en 1,5 meter hoogte vanaf het grondvlak in de pakket bus geworpen te worden, echter nooit lager dan 80cm of hoger dan 1,8 meter.
8. De vorm en de kleur van de pakket bus moeten zodanig zijn, dat verwarring met voor het publiek bestemde brievenbussen van de houder van de concessie niet mogelijk is.
9. De pakket bus moet opgehangen of op pilaren gezet kunnen worden.
10. De pakket bus moet tussen de €50 tot €100 gaan kosten, om het zo aantrekkelijk te maken voor de consument.
11. De pakket bus dient voor de postbesteller bediend te kunnen worden door middel van een brievengleuf of een klep die kan worden geopend.
12. De pakket bus moet 3 á 5 verschillende afmetingen hebben.
13. De pakket bus is in 5 verschillende kleuren beschikbaar, om zo het merk herkenbaar te maken.
14. **Verspreiden (Vervoer)**
15. De verpakking van de pakket bus moet stapelbaar zijn, zodat er meerdere verpakkingen op elkaar gestapeld kunnen worden.
16. De verpakking van de pakket bus moet een standaard maat hebben, die aansluit bij een europallet, zodat de ruimte op een europallet maximaal benut wordt.
17. De standaard afmetingen van een europallet is altijd 800x1200 mm.
18. **Consumeren (gebruik)**
19. De inwerpopening van de pakket bus dient zo te zijn uitgevoerd, dat het bedienen van de brievenbus zonder gevaar voor verwondingen kan geschieden.
20. De pakket bus dient d.m.v. een (code) slot geopend te worden, zodat de consument het pakketje er weer uit kan halen.
21. **Afdanken**
22. De pakket bus moet minimaal 25 jaar meegaan, omdat de stalen constructie een beschermde laag heeft.
23. De pakket bus moet minimaal 80% recyclebaar zijn.